**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Α1. Τροχήλατo κάθισμα γραφείου με μπράτσα κατάλληλο για χρήση πάνω από 8 ώρες ημερησίως ως εξής:**

| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ****(55 τμχ)** | * Η έδρα είναι κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 50 mm, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία υφάσματος χρώματος μαύρου ή γκρι. Διαστάσεις έδρας: πλάτος 480 mm (+\_5%), βάθος 460 mm (+\_5%)
 |  |   |  |
| * Μπράτσα σχήματος «Τ», κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο με δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος.
 |  |  |  |
| * Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι μηχανισμός “Synchro” και κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα «Anti-panic» και σύστημα ρύθμισης για ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
 |  |  |  |
| * Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm (+\_5%) από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.
 |  |  |  |
| * Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμιδίου) και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο.
 |  |  |  |
| Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας.  |  |  |  |
| * Η πλάτη, φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο, επί του οποίου τοποθετείται δίχτυ πλάτης χρώματος μαύρου ή γκρι με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας.Η πλάτη διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό ρύθμισης του ύψους σε άνω των 3 διαφορετικών θέσεων. Επιπλέον η πλάτη θα διαθέτει ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος οσφυϊκή στήριξη για μεγαλύτερη άνεση. Διαστάσεις πλάτης 550X450mm (+\_10%).
 |  |  |  |

**Α2. Υποπόδια**

| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών** **(50 τμχ)** | * Το υλικό κατασκευής είναι με μεταλλικό σκελετό και πλαστικό αντιολισθητικό πάτημα.
 |  |   |  |
| * Ύψος από το δάπεδο: 6 έως 20 εκ. (± 5 %)
 |  |  |  |
| * Διαστάσεις επιφάνειας ποδιών: 50x30 εκ. (±5%)
 |  |  |  |